附件3

|  |
| --- |
| 2020年度第二批地质灾害应急抢险项目资金分配表 |
| **一** | **应急排查** |
| **序号** | **应急排查项目名称** | **涉及排查乡镇数量** | 应急排查面积（km2） | **涉及人口数量（人）** | 单价（万元/km2） | **应急排查方案** | **费用估算（万元）** | **备注** |
| 1 | 昭化区应急排查项目 | 柏林沟镇、虎跳镇、清水镇、射箭镇、元坝镇、卫子镇等 | 约6 | 约3000 | 0.5 | 专业技术队伍现场排查等 | **3** | 人口密集，发生地质灾害风险较大。 |
| 二 | **排危除险** |
| **序号** | **乡镇** | **项目名称** | **灾种类型** | **灾害体规模（万m³)** | **需施工的灾体方量（万m³)** | **威胁对象** | **应急处置方案****（简述）** | **费用估算（万元）** | **备注** |
| 1 | 柏林沟镇 | 岳德诚屋后滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.1 | 0.08 | 房屋 | 机械清理滑坡体，做排水沟 | 1.5 |  |
| 2 | 柏林沟镇 | 苇月居农家乐不稳定斜坡排危除险 | 滑坡 | 0.03 | 0.02 | 房屋 | 机械清运土方，筑挡土墙15×4×1，回填土方 | 3 |  |
| 3 | 虎跳镇 | 东岩村道路滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.6 | 0.35 | 道路 | 机械清运土石方，恢复排水沟 | 1.9 |  |
| 4 | 虎跳镇 | 雷鸣村道路滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.6 | 0.6 | 道路 | 机械清运土方，做堡坎约10米，恢复路面硬化约10米 | 4 |  |
| 5 | 虎跳镇 | 断桥村刘方顺房后滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.4 | 0.4 | 群众 | 机械清运土石方，浇筑约10×1.5×0.8挡墙，做排水沟约20m | 3 |  |
| 6 | 射箭镇 | 板石村常正席房前滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.1 | 0.5 | 房屋 | 机械清运土方，浇筑抗滑桩和挡土墙20×3×1，回填土方 | 4.5 |  |
| 7 | 清水镇 | 金紫村滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.1 | 0.08 | 过往车辆、行人 | 机械开挖，浇筑挡土墙，回填 | 5 |  |
| 8 | 元坝镇 | 长坝社区5社庙儿山崩塌排除危险 | 崩塌 | 0.01 | 0.01 | 过往车辆、行人 | 做安全防护、机械破碎悬石，清运 | 13.1 |  |
| 9 | 元坝镇 | 金花村孙继先房前坍塌排除危险 | 坍塌 | 0.1 | 0.5 | 房屋 | 开挖塌陷地面，回填土方，机械夯实 | 2 |  |
| 10 | 卫子镇 | 肖家寨村11社聚居点道路垮塌排除危险 | 垮塌 | 0.1 | 0.05 | 群众 | 机械清除土石方，浇筑堡坎20×4×1，回填土方 | 5.5 |  |
| 11 | 射箭镇 | 五房村四组胡忠元房前滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.03 | 0.01 | 房屋 | 做排水沟 | 2 |  |
| 12 | 王家镇 | 安平村道路滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.01 | 0.01 | 道路 | 机械清除滑坡石方，恢复排水沟 | 1.5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | **47** |  |